**Dictionnaire des cas et des acteurs**

|  |  |
| --- | --- |
| *Acteurs* | |
| **La marée** | Variation du niveau de la mer due à l’action gravitationnelle de la Lune et du Soleil. |
| **Le gérant** | Personne physique qui gère le stade d’eau vive |
| *Cas* | |
| **Remplir la réserve** | La marée montante remplit la réserve jusqu’au niveau maximum. |
| **Fermer la vanne StockVide** | La marée ferme la vanne StockVide lorsque le niveau maximum est atteint. |
| **Réguler la vanne OmniFlots** | La marée peut ouvrir ou fermer la vanne OmniFlots selon le niveau atteint. |
| **Activer Mode Manuel** | La marée active le mode manuel lorsque |
| **Affaler la vanne OmniFlots** | Lorsque le mode manuel est activé le gérant peut affaler la vanne OmniFlots. |
| **Affaler la vanne StockVide** | Lorsque le mode manuel est activé le gérant peut affaler la vanne StockVide. |
| **Activer Mode Automatique** | Le gérant peut activer le mode automatique du système |
| **Mode Automatique** | Le mode Automatique est activé et permet d’effectuer les actions de la marée |